飞机起落架测试报告

|  |  |
| --- | --- |
| 测试大纲 | /TestStand/飞机起落架测试大纲\_v1.0.0.0.docx |
| CSV激励文件 | /TestStand/LandingGear\_Stimulus\_v1.0.0.0.csv |
| CSV测试文件 | /TestStand/LandingGear\_Test\_v1.0.0.0.csv |
| TestStand测试序列 | /TestStand/Demo-VeriStandStep-TS2017.seq\_v1.0.0.0.seq |
| Word报告模板 | /TestStand/Word Report/LandingGearTestReportTemplate\_v1.1.0.0.dotx |

|  |  |
| --- | --- |
| 测试开始时间 | Thursday, June 29, 2023, 9:07:33 |
| 测试结束时间 | Thursday, June 29, 2023, 9:09:08 |
| 操作员 | administrator |
| UUT编号 |  |
| 测试结果 | Failed |

# 功能测试

## 激励给定

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # | 阶段 | 激励文件标签 | 激励开始时间 System Time [s] | 激励结束时间 System Time [s] |
| 1 | 启动阶段 | #Startup | 1415.9 | 1436.3 |
| 2 | 测试阶段 | #Action | 1436.6 | 1452.8 |
| 3 | 停止阶段 | #Cleanup | 1459.7 | 1474.9 |

## 测试指标：N电机电流不超过0.4A

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| System Time [s] | N Motor Current [A] | Low Limit [A] | High Limit [A] | Test Result |
| 1436.7 | -0.0040391 | -0.2 | 0.4 | Passed |

## 测试指标：实际执行位置/角度与仿真数据误差不超过10%

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| System Time  [s] | Simulated Position  [degree] | Actual Position  [degree] | Accuracy  [%] | Accuracy Limit  [%] | Test Result |
| 1437.7 | -159.037 | 20.9445 | 113.17 | 10 | Failed |

## 测试数据记录

